Indice

Introduzione

1 Scopo dell’attività
1.1 Contributo a costi contenuti
1.2 Analisi di segnali per ottimizzare e raffinare le informazioni
1.3 Sperimentazione con verifica sul campo

2 Il sistema completo realizzato

3	 La Stazione di ricezione satelliti PIN – Polo Universitario di Prato e i formati geografici trattati

4	 Il Laboratorio di Telerilevamento di ARPAT - Area Mare a Piombino

5	 Collegamento tra il Laboratorio di Telerilevamento ARPAT–Area Mare a Piombino e la Stazione di Ricezione Satelliti PIN a Prato

6	 Risorse aggiuntive al Laboratorio di Telecomunicazioni – DET dell’Università degli Studi di Firenze

7	 Collegamento con Portoferraio per i dati sull’Arcipelago Toscano

8	 I satelliti ricevuti
8.1 Satelliti noaa
8.2 Il satellite seastar e il sensore SeaWiFS

9	 Struttura e procedure per lo scambio di dati ricevuti da satellite
9.1 Acquisizione dei dati noaa da parte di ARPAT – Area Mare a Piombino, 
 9.2 Accesso da arpawork, via lan interna, al computer arpasat
9.3 Acquisizione da arpawork di dati contenuti nel computer remoto marework della Stazione di Ricezione Satelliti di Prato
9.4 Acquisizione da marework di dati contenuti nel computer remoto arpawork della Stazione di Ricezione Satelliti di Prato

10 Organizzazione dell’archivio immagini di prodotti ottenuti

11 Integrazione dei dati da satellite con i rilievi operati dal battello oceanografico Poseidon di ARPAT
11.1 Database dati verità a mare lungo le coste toscane (misure ARPAT) disponibile alla Stazione Ricezione Satelliti PIN a Prato

12 Calcolo della Temperatura Superficiale del Mare (SST)
12.1 Algoritmo di calibrazione per il programma di calcolo della Temperatura Superficiale del Mare
12.2 Passaggi dei satelliti della serie noaa che distano al massimo due ore dal rilevamento in mare svolto da ARPAT

13 Calibrazione su area regionale (Arcipelago Toscano) dell’algoritmo SeaWiFS per il calcolo della concentrazione di clorofilla-a (oc2v4)
13.1 Confronto tra i valori di clorofilla-a ottenuti dall’algoritmo SeaWiFS e le misure su mare effettuate da ARPAT
13.2 Calibrazione dell’algoritmo SeaWiFS per il calcolo della clorofilla con metodo di minimo errore quadratico medio (lmse)

14 Preelaborazione e Sistema di Elaborazione Distribuita
14.1 Previsioni dei passaggi satellitari
14.2 Dati preelaborati
14.3 Elaborazione distribuita
14.4 Georeferenziazione automatica delle immagini telerilevate
14.5 Modello dell’orbita
14.6 Georeferenziazione (o navigazione) automatica

15 Esempi di prodotti ottenibili

16 Esempi di sst: due immagini al mese per il 2002

17 Alcune tecniche di elaborazione indagate
17.1 Interpolazione sub pixel
17.2 Analisi in prossimità della costa
17.3 Identificazione automatica delle nuvole
17.4 Metodo dei momenti per l’individuazione del moto di fronti termici (sst)

18 Medie mensili della Temperatura Superficiale del Mare (sst) in Toscana
18.1 Le immagini con le temperature medie
18.2 Descrizione delle zone geografiche scelte

19 Operazioni previste

Appendice - Archivio dati da satellite dal 25.03.1995 al 30.11.2002

Bibliografia e siti web di riferimento

Abbreviazioni e sigle

Riferimenti utili