Title: CONCENTRAZIONI IN ARIA DEGLI IPA QUANTIFICATI SUL PARTICOLATO PM 10
Author: pc-gcognigni
Company: Arpat

CONCENTRAZIONI IN ARIA DEGLI IPA QUANTIFICATI SUL PARTICOLATO PM 10. | | | | | | | | | | |
| | | A) - CAPEZZANO PIANORE C/O SCUOLA | | | | B) - PIETRASANTA VIA PONTE NUOVO C/O N°96 | | | |
CAMPIONI | | Inizio campionamento | 25/09/01 | 28/09/01 | 03/10/01 | 04/10/01 | 19/10/01 | 25/10/01 | 29/10/01 | 30/10/01 |
| | volume aspirato (m^3) | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 |
COMPOSTI | FA | (ng/m^3) | 0,43 | 0,61 | 0,28 | 0,40 | 0,30 | 0,88 | 0,88 | 0,78 |
| PY | (ng/m^3) | 0,11 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,23 | 0,28 | 0,24 |
| BaA | (ng/m^3) | 0,12 | 0,16 | 0,09 | 0,15 | 0,26 | 0,31 | 0,30 | 0,46 |
| CHR | (ng/m^3) | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,45 |
| BbFA | (ng/m^3) | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,26 | 0,24 | 0,77 |
| BkFA | (ng/m^3) | 0,04 | 0,04 | <0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,32 |
| BaP | (ng/m^3) | 0,08 | 0,08 | <0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,36 | 0,23 | 0,54 |
| DBahA | (ng/m^3) | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,20 |
| BghiP | (ng/m^3) | 0,12 | 0,15 | 0,07 | 0,11 | 0,26 | 0,40 | 0,40 | 0,66 |
| IP | (ng/m^3) | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,23 | 0,27 | 0,77 |
| BjFA | (ng/m^3) | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 0,13 |
La data riportata in tabella indica il giorno di avvio del campionamento iniziato solitamente intorno al mezzogiorno e protratto di norma per 24 ore. | | | | | | | | | | |

CONCENTRAZIONI IN ARIA DEGLI IPA QUANTIFICATI SUL PARTICOLATO PM 10. | | | | | | | | | |
| | | C) - PIETRASANTA C/O DISTRETTO ASL | | | | D) - LIDO DI CAMAIORE                                             C/O OSPEDALE NUOVO VERSILIA | | |
CAMPIONI | | Inizio campionamento | 06/11/01 | 07/11/01 | 13/11/01 | 15/11/01 | 17/12/01 | 20/12/01 | 02/01/02 | 10/01/02
| | volume aspirato (m^3) | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76 | 1481,76
COMPOSTI | FA | (ng/m^3) | 1,48 | 1,27 | 0,50 | 3,86 | - | - | - | -
| PY | (ng/m^3) | 0,42 | 0,32 | 0,12 | 1,03 | 2,34 | 0,77 | 2,17 | 2,42
| BaA | (ng/m^3) | 0,31 | 0,36 | 0,09 | 2,00 | 5,79 | 1,44 | 4,22 | 5,25
| CHR | (ng/m^3) | 0,23 | 0,22 | 0,07 | 1,32 | 5,66 | 1,34 | 4,56 | 5,01
| BbFA | (ng/m^3) | 0,36 | 0,34 | 0,08 | 2,13 | 4,08 | 0,97 | 2,28 | 3,36
| BkFA | (ng/m^3) | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,62 | 1,55 | 0,51 | 1,07 | 1,40
| BaP | (ng/m^3) | 0,43 | 0,27 | 0,09 | 1,61 | 3,02 | 1,21 | 2,70 | 3,55
| DBahA | (ng/m^3) | 0,07 | 0,07 | <0,03 | 0,34 | 0,50 | 0,18 | 0,31 | 0,55
| BghiP | (ng/m^3) | 0,55 | 0,46 | 0,11 | 1,35 | 1,86 | 0,94 | 1,36 | 2,15
| IP | (ng/m^3) | 0,32 | 0,26 | 0,05 | 1,11 | 2,51 | 1,08 | 1,73 | 2,71
| BjFA | (ng/m^3) | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,50 | 1,84 | 0,70 | 1,35 | 1,89
La data riportata in tabella indica il giorno di avvio del campionamento iniziato solitamente intorno al mezzogiorno e protratto di norma per 24 ore. | | | | | | | | | |